西南财经大学应急电源改造及部分发电机打联电缆采购项目询价公告

项目编号:XJ202005

西南财经大学通过公开询价方式采购一批电缆，欢迎符合资质要求并能提供相应设备及服务的供应商参加报价。
一、采购项目说明及技术要求 
本项目最高限价163000元
二、供应商资格要求
1、具备独立法人资格，具有完成项目的技术能力和良好的信誉。
2、成立和存续经营满3年以上。
3、设备制造厂商必须具备ISO9001认证。
三、报价人须提供的资料
1、报价表：需严格按附件格式填报。
2、企业提供统一社会信用代码的营业执照；事业单位提供法人证书、组织机构代码证。
3、法定代表人身份证明书及身份证复印件，如有委托，请附上法定代表人授权委托书、委托代理人身份证复印件。
4、质量保证、售后服务承诺条款。
5、商务承诺条款、技术偏离表。
6、企业及服务团队简介。
7、公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。
8、报价人认为需要提供的其他资料。
特别说明：采购人将严格审查成交单位的资质，审查范围包括报价文件中所有资质的原件。
四、项目背景 
西南财经大学柳林校区（位于成都市温江区柳台大道555号），为提高应急供电保障能力，拟对柳林校区诚园、信园、敏园、毅园应急电源应急电源进行改造及部分发电机打联，需采购电缆一批。

五、项目要求
1、产品技术要求：
	名称
	规格
	单位
	数量

	铜芯电缆
	YJV22-0.6/1.0KV-4×10+1×6
	米
	1800

	铜芯电缆
	YJV22-0.6/1.0KV-4×240+1×120
	米
	130


 
备注：投标产品应该为知名品牌，原装正品，质量优良，达到国家相关规定及要求，并提供国家权威机构出具的检测报告（采购人有权检验所投产品的检测报告原件）。
2、投标时应提供样品：
 铜芯电缆YJV22-0.6/1.0KV-4×240+1×120 、YJV22-0.6/1.0KV-4×10+1×6  分别送0.2米，样品贴上标签，标签注明：投标单位名称，投标项目名称。同时要求样品上需有本单位的名称或商标印码，此次样品作为今后施工中的检查依据之一。样品与招标文件密封在一起。
3、质量标准和技术要求
本次招标的材料必须达到现行国家规范及标准规定的质量技术要求及检验要求。
 ① 电线电缆质量标准： YJV铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆质量标准按照国标GB12706执行。
② 结构及特性
电缆表面无损伤，电缆外观封装完好，每根电缆均有出厂合格证和YJV电缆表面必须有均匀的电脑喷码的“厂家名称和品牌”“规格型号”等字样。电缆是全新的、未使用的、符合规定材料和满足工艺制造的乙方直接加工生产的产品。
③ 绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀。
④ 成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，不得连续1000mm内无标志。
⑤ 电缆盘
应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用或在任何气象条件下在户外储存10年以上。电缆盘应承受在安装或处理电缆时可能遭受的外力作用并不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应不小于电缆最小弯曲半径。
⑥ 试验标准及要求
根据最新版的IEC标准和国家标准（GB）进行试验。
⑦ 使用特性
在250℃ 高温下，电缆正常工作。
在950℃ 时，电缆维持正常运行180分钟。
⑧ 运行环境条件
矿物绝缘电缆能在以下运行环境中正常运行：
环境温度：-10℃～50℃

六、工期要求
该项目需于2020年10月15日前完成交货。交货地点：西南财经大学柳林校区内采购人指定地点，供货方负责货物的运输搬运等费用。

七、验收及付款
1、项目供货完成并实现交付后，由采购人在10个工作日内组织验收。
2、验收合格且乙方提供齐全、有效的支付凭证后，校方20个工作日内支付支付合同款项的80%，合同范围内设备、材料安装完成，且通电验收合格，乙方的支付凭证齐全后支付合同款项的 100 %。乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
八、报价文件制作、密封要求
报价人应提供报价文件正本和副本各一份，如正本与副本有不同之处，以正本为准。报价文件正本与副本均应使用GB／T148——A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展。以上资料均需加盖报价人的鲜章。
报价文件的正本、副本全部密封在一起，密封最外层应标明报价项目名称、报价人全称、项目编号，并在密封处加盖报价人印章。
九、报价截止时间和评审时间
2020年9月21日上午10:00（北京时间）。
报价文件必须在报价截止时间前送达，逾期送达的报价文件恕不接受。本次询价不接受邮寄的报价文件。
十、报价文件递交及评审地点
因疫情期间，学校实行管控，请报价人将报价文件和样品于9月17日9:40至10:00提交到西南财经大学柳林校区北大门外（成都市温江区柳台大道555号），由采购人统一收取。
十一、其他：
1、报价人需仔细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。
2、如报价人未按照询价文件要求提交全部资料，或报价文件未对本项目在各方面都做出实质性响应，将影响报价文件的有效性。
3、样品不予退还。
十二、联系方式
87092439 87092601
十三、本项目未尽事宜均按照西南财经大学的相关规定执行。



西南财经大学	
   
2020年9月14日
[bookmark: _GoBack]附件：
西南财经大学网络用户线采购项目报价表
项目编号：XJ202005
项目名称：西南财经大学诚园、信园、敏园、毅园应急电源改造及部分发电机打联电缆采购项目
	项目名称
	品牌型号
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	总报价(含税)（人民币小写：万元）

	铜芯电缆
	
	YJV22-0.6/1.0KV-4×10+1×6
	1800
	米
	
	

	铜芯电缆
	
	YJV22-0.6/1.0KV-4×240+1×120
	130
	米
	
	

	总报价（人民币大写）
	
	


注：以上报价均为到场包干价(包含但不仅限于材料、机械、人工、管理、利润、税金、运输、保险、卸车、包装、售后服务、铜芯电缆盘等所有费用)。


服务承诺：
报价单位： （盖章）
法定代表人或被授权人签字：
日期：
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一、采购项目说明及技术要求

 

 

本项目最高限价

1630

00

元

 

二、供应商资格要求

 

1

、具备独立法人资格，具有完成项目的技术

能力

和良好的信誉。

 

2

、成立和存续经营满

3

年以上。

 

3

、设备制造厂商必须具备

ISO9001

认证

。

 

三、报价人须提供的资料

 

1

、报价表：需严格按附件格式填报。

 

2

、企业提供统一社会信用代码的营业执照；事业单位提供法人证书、组

织机构代码证。

 

3

、法定代表人身份证明书及身份证复印件，如有委托，请附上法定代表

人授权委托书、委托代理人身份证复印件。

 

4

、质量保证、售后服务承诺条款。

 

5

、商务承诺条款、技术偏离表。

 

6

、企业及服务团队简介。

 

7

、公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。

 

8

、报价人认为需要提供的其他资料。

 

特别说明：采购人将严格审查成交单位的资质，审查范围包括报价文件中

所有资质的原件。

 

四、项目背景

 

 

西南财经大学柳林校区（位于成都市温江区柳台大道

555

号），为提高应

急供电保障能力，拟对柳林校区诚园、信园、敏园、毅园应急电源应急电源进行

改造及部分发电机打联，需采购电缆一批。

 

 

五、项目要求

 

1

、

产品技术要求：

 

名称

 

规格

 

单位

 

数量

 

铜芯电缆

 

YJV

22

-

0.6/1.0KV

-

4

×

10+1

×

6

 

米

 

1800

 

铜芯电缆

 

YJV

22

-

0.6/1.0KV

-

4

×

240+1

×

120

 

米

 

130

 

 

 

备注：投标产品应该为知名品牌，原装正品，质量优良，达到国家相关规

定及要求，并提供国家权威机构出具的检测报告（采购人有权检验所投产品的检

测报告原件）。

 

2

、投标时应提供样品：

 

