光华校区与大运会相关联部分区域校园环境美化工程热镀锌钢管采购项目
西南财经大学通过询价方式采购一批热镀锌钢管，欢迎符合资质要求并能提供相应货物及服务的供应商参加报价。
一、采购项目说明及技术要求
本项目所需热镀锌钢管总重量约为21510Kg，总长度约为1865米，采购预算（报价最高限价）为13.25万元（2023年4月6日限价）。
二、供应商资格要求
具备独立法人资格，具有完成项目的技术能力和良好的信誉。
三、报价人须提供的资料
1、报价表：需严格按附件格式填报。
2、企业提供统一社会信用代码的营业执照；事业单位提供法人证书、组织机构代码证。
3、法定代表人身份证明书及身份证复印件，如有委托，请附上法定代表人授权委托书、委托代理人身份证复印件。
4、质量保证、售后服务承诺条款。
5、商务承诺条款、技术偏离表。
6、企业及服务团队简介。
7、公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。
8、报价人认为需要提供的其他资料。
特别说明：采购人将严格审查成交单位的资质，审查范围包括报价文件中所有资质的原件。
四、项目背景
光华校区与大运会相关联部分区域校园环境美化工程，需采购热镀锌钢管一批。
五、项目要求
1、产品技术要求：
	序号
	名称
	规格及要求
	数量

	1
	热镀锌钢管
	1、 材料名称：热镀锌钢管。
2、 镀锌钢管用钢的牌号和化学成分应为Q235B。采购全新合格钢材，不购买二次或翻新材料。
3、 用途：用于地下弱电管道铺设
4、 标准：符合GB/T13912-2020或GB/T3091-2015或GB/T13793-2016或GB/T21835-2008等国家的相关标准。（报价人需提供产品符合以上标准的证明材料：检测报告或承诺书，证明材料需加盖鲜章）
5、 规格：
①长度：钢管6m/根；
②厚度：DN100壁厚4.0mm；
③每根长度误差按国家标准执行。
6、 外观：
①表面应有完整的镀锌层，不得有未镀上的黑斑和气泡存在，无分层、无结疤、无裂纹、无孔洞、无砂眼、无缺边或无裂口等；表面应平滑、无滴瘤、无粗糙、无毛刺、无起皮、无剥落、无残留的熔剂渣、无锈迹等；
②镀层厚度以国家相关标准为准。
7、 检验标准：国家标准并提供检测报告(国家认可的检测单位出具)。
8、 质保期：至少五年。
9、 其它：如投标人为生产厂家，提供产品合格证，检测报告；如投标人为代理商，则提供产品合格证、代理授权委托书以及检测报告。
	1865米


以上内容不许有负偏离。需提供检测报告并加盖公章。
2、其他要求:总报价已包括但不限于材料、人工、管理、机械、辅料、制作、运输、卸车、售后、税费、仓储费等所有费用，不包含安装费用。需送货到用户单位指定地点。
3、样品要求：提供小于等于20cm热镀锌钢管样品一根，样品不合格的，不参与评审。（样品与招标文件密封在一起）样品作为今后施工中的检查依据之一。
六、工期要求
该项目需于合同签订生效后15日历天内供货（具体时间以用户单位通知为准）。
七、验收及付款
本项目无预付款，现场交货验外观收合格，乙方的支付凭证齐全后甲方二十五个工作日内支付合同款项的 80 %；项目通过验收合格后，乙方的支付凭证齐全后支付合同剩余款项。乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
八、报价文件制作、密封要求
报价人应提供报价文件正本和副本各一份，如正本与副本有不同之处，以正本为准。报价文件正本与副本均应使用GB／T148——A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，正副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。以上资料均需加盖报价人的鲜章。
报价文件的正本、副本以及样品全部密封在一起，密封最外层应标明报价项目名称、报价人全称、项目编号，并在密封处加盖报价人印章。
样品：与报价文件一起密封包装。
九、报价截止时间和评审时间
2023年4月17日上午10:00（北京时间）。
报价文件必须在报价截止时间前送达，逾期送达的报价文件恕不接受。本次询价不接受邮寄的报价文件。
十、报价文件及样品递交及评审地点
请报价人将报价文件（含样品）于4月17日上午9:30-10:00送到西南财经大学柳林校区北大门右侧（成都市温江区柳台大道555号），由采购人统一收取。
十一、其他：
1、报价人需仔细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。
2、如报价人未按照询价文件要求提交全部资料，或报价文件未对本项目在各方面都做出实质性响应，将影响报价文件的有效性。
3、样品不予退还。
十二、联系方式
周老师 87352263
十三、本项目未尽事宜均按照西南财经大学的相关规定执行。
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附件：
光华校区与大运会相关联部分区域校园环境美化工程热镀锌钢管采购项目报价表
项目编号：         
项目名称：光华校区与大运会相关联部分区域校园环境美化工程热镀锌钢管采购项目
	序号
	名称
	规格尺寸
	数量
（米）
	单价
	小计(含税)（人民币小写：万元）

	1
	热镀锌钢管
	长度：6m/根管径：DN100
壁厚：4.0mm
	1865米
	
	

	总价（含税）
	人民币大写：
	总价（含税）
	小写：


服务承诺：
报价单位： （盖章）
法定代表人或被授权人签字：
日期：
